・直接启动的方法
各烧录卡简单启动MoonShell2的方法。
请在正常安装，运行正常的情况下尝试。
DSTT开机直接进MoonShell2的方法
R4开机直接进MoonShell2的方法
R4设置为“多媒体”的方法

・DSTT开机直接进MoonShell2的方法

DSTT启动时直接启动MoonShell2的方法。假DSTT可能不适用。。
此方法会覆盖内核、其他的菜单将无法使用。

请使用'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe' 的自动DLDI补丁工具。
将生成的 'moonshl2_TTIO_TTCARD IO Library.nds' 改名为 'TTMENU.DAT'、并复制到烧录卡的根目录。

・R4开机直接进MoonShell2的方法

R4启动时直接启动MoonShell2的方法。假R4可能不适用。
此方法会覆盖内核、其他的菜单将无法使用。

请使用'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe' 的自动DLDI补丁工具。
将生成的 'moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds' 改名为 'DEFAULT.NDS'、并复制到烧录卡的根目录。

・R4设置为“多媒体”的方法

R4启动后按中间的按钮（多媒体按钮）启动MoonShell2的方法。假R4可能不适用。
此方法无需覆盖内核。
老的MoonShell（moonshl文件夹）已经不需要你可以删除。

请使用'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe' 的自动DLDI补丁工具。
将生成的 'moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds' 改名为 '_DS_MSHL.NDS'、并复制到烧录卡的根目录。