Comment démarrer directement sur MoonShell2
Méthodes pour démarrer directement sur MoonShell2 avec votre linker.
Veuillez installer MoonShell2 comme indiqué dans la documentation puis essayez si ça fonctionne avant de continuer.
Méthode de démarrage automatique pour DSTT
Méthode de démarrage automatique pour R4
Méthode de démarrage par l'icon multi-média du R4

Méthode de démarrage automatique pour DSTT
Pour démarrer directement sur MoonShell2 sur DSTT, il faut remplacer le système du DSTT par MoonShell2
N'appliquez pas cette méthode sur un faux (clone?) DSTT.
Appliquez le patch DLDI avec "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" puis,
renommez le fichier "moonshl2re_TTIO_TTCARD IO Library.nds" par "TTMENU.DAT", ensuite copiez-le sur votre micro SD à la racine.

Méthode de démarrage automatique pour R4
Pour démarrer directement sur MoonShell2 sur R4, il faut remplacer le système du R4 par MoonShell2
N'appliquez pas cette méthode sur un faux (clone?) R4.
Appliquez le patch DLDI avec "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" puis,
renommez le fichier "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds" par "DEFAULT.NDS", ensuite copiez-le sur votre micro SD à la racine.

Méthode de démarrage par l'icon multi-média du R4
Pour démarrer directement sur MoonShell2 à l'aide de l'icon multi-média R4, pas besoin de remplacer le système du R4
N'appliquez pas cette méthode sur un faux (clone??) R4.
Vous pouvez supprimer l'ancien Moonshell.
Appliquez le patch DLDI avec "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" puis,
renommez le fichier "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds" par "_DS_MSHL.NDS", ensuite copiez-le sur votre micro SD à la racine.