Wir startet man MoonShell2 direkt
Methoden, um MoonShell2 direkt via Linker zu starten.
Bitte installieren Sie MoonShell2 wie gewohnt und stellen Sie sicher dass es funktioniert.
Automatische Startmethode für DSTT
Automatische Startmethode für R4
Automatische Startmethode für R4 + Multimedia

Automatische Startmethode für DSTT
Um MoonShell2 auf R4 direkt zu starten, muss das System von DSTT durch MoonShell2 ersetzt werden.
Verwenden Sie folgende Methode auf Ihrem DSTT (Klon?).
Benennen Sie die Datei "moonshl2re_TTIO_TTCARD IO Library.nds" in "TTMENU.DAT" um und ühren Sie den DLDI-Patch via "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" aus.
Kopieren Sie anschließend die Datei in das Hauptverzeichnis Ihrer MicroSD-Karte.

Automatische Startmethode für R4
Um MoonShell2 auf DSTT direkt zu starten, muss das System von R4 durch MoonShell2 ersetzt werden.
Verwenden Sie folgende Methode auf Ihrem R4 (Klon?).
Benennen Sie die Datei "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds" in "DEFAULT.NDS" um und ühren Sie den DLDI-Patch via "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" aus.
Kopieren Sie anschließend die Datei in das Hauptverzeichnis Ihrer MicroSD-Karte.

Automatische Startmethode für R4 + Multimedia
Um MoonShell2 auf R4 mit Multimedia direkt zu starten, muss das System von R4 durch MoonShell2 ersetzt werden.
Verwenden Sie folgende Methode auf Ihrem R4 (Klon?).
Vous pouvez supprimer l'ancien Moonshell.
Benennen Sie die Datei "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds" in "_DS_MSHL.NDS" um und ühren Sie den DLDI-Patch via "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" aus.
Kopieren Sie anschließend die Datei in das Hauptverzeichnis Ihrer MicroSD-Karte.