安装/卸载
无法启动的状况
支持格式
支持格式的限制
文件最大尺寸限制
重要限制

・安装/卸载

强烈推荐使用SDFormatter格式化储存卡。
安全起见、请给储存卡留下一定的剩余空间（推荐32MByte以上）。

安装：将moonshl2文件夹和moonshl2.nds文件复制到储存卡根目录。

也可以参照安装方法图示。
卸载：将moonshl2文件夹和moonshl2.nds文件从储存卡里删除。。
更新： 和安装一样。将moonshl2文件夹和moonshl2.nds文件覆盖储存卡原文件。
完全覆盖操作前，您不必先删除旧的文件。如果比较在意旧的文件，您也可以删除掉moonshl2文件夹后在进行复制操作。

・无法启动的状况

请确定moonshl2文件夹复制在储存卡的根目录。
请确定其他自制软件能否正常启动、磁盘格式和烧录卡内核。
如果只是MoonShell2无法启动、请参照

请参考常见问题

・支持的文件格式

音乐支持： MP1, MP2, MP3, OGG, WAV, M4A, AAC, WMA, TTA, MID, RCP, R36 。
MOD支持： MOD, IT, MTM, S3M, XM, 669, MED, STM, AMF, GDM, ULT, UNI, ASY, IMF, OKT, STX 。
ChipTune支持： SPC, NSF, GBS, HES, AY, SAP, KSS。
播放列表支持： M3U, WPL 。
图片支持： JPG, BMP, GIF, PNG, PSD。
视频支持：(DPG)。
支持文本显示。

・支持格式的限制

NDS: 无法运行商业NDS ROM。
WMA: 无法播放无损格式和语音格式。
M4A, AAC, WMA: 无法播放有版权保护的文件。
MID: 无法播放Standard MIDI file format.2 格式。
SPC: SPC-700模拟的音质相当差。
ChipTune関係: 包含复数音轨的文件、最先音轨以外的无法播放。不兼容FM音源芯片。
播放列表: 不支持ANSI, S-JIS, UTF-8, CP437, CP850, CP1252 以外编码。
文本阅读: 不支持ANSI, S-JIS, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE 以外编码。

文件列表菜单中显示相关文件信息、只支持MP3, Jpeg, BMP, PSD, DPG文件。

・文件最大尺寸限制

图片: 无法打开超过3648x2736pixels（约1000万像素）的图片。
文本: 没有大小限制、但是超过131072行以后的将不显示。
MOD関係: 无法播放超过500Kbyte的文件。
MID, RCP, R36: 无法播放超过500KByte的文件。

・重要限制

非常重要、播放128kbps以上比特率的WMA文件、使用MIDI软音源时和播放SPC时、屏幕显示将简略化。
打开progressive Jpeg需要花费比较长的时间。此过程无法按B中断。（300万像素打开需30秒）
同时进行MIDI播放和图片显示时、可能会发生争夺动态内存导致声音播放不正常。