
Image Viewer Version 1.1

gba_nds_fat by Chishm
ZLIB (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
DevKitARMr20 + libnds-20070127

----------

MakeNDSROM.exe
生成各种烧录卡所使用的NDSROM文件。

imgview.ini
系统设置文件。全部使用标准设置的情况下，可以不用此文件。

img2ipk.exe
将图片文件打包成IPK文件的工具。

----------

运行MakeNDSROM.exe后、请向烧录卡拷贝对应的NDSROM文件运行。

图片文件必须转换。
最大支持图片尺寸10000x10000。
图片过于庞大难以应用NDS的屏幕，这样的话你也可以显示最大图像尺寸。
通过对img2ipk.ini的编辑、您可以限制的大小，同时保持宽高比。

色数（色深度）是多少都可以。全部转换为15bit/pixel。
担心画质的可以从「CustomJpeg模式」切换到「ZLIB模式」。可能是2倍以上的大小

----------

扩张内存使用。

Version1.0以后引入一个有效的内存管理、在没有扩展内存的情况下也可以使用双画面模式。
但是、过大的图片（1024x768以上）建议结合扩展内存使用。
支持的扩展内存有、GBA用M3、GBA用SC、GBA用EZ4、DS浏览器附带内存扩展卡、'EZ 3in1 Expansion Pack'。
GBA用M3/SC/EZ4は、无法在DS卡启动的时候使用。GBA用SC/EZ4必须设置imgview.ini。
如果程序不稳定、请尝试使用图片浏览选择的第4页的内存测试工具确认。

补充。
使用'EZ 3in1 Expansion Pack'的PSRAM的情况下、请不要和软复位并用。
虽然不会坏到,不过重新打开电源不能使用扩张内存。

----------

封面的图片制作工具、img2ipk.exe中您可以从右键单击菜单中添加文件夹。
カバー画像入りIPKファイルは、IPKファイル選択画面や単画面スライドショーで表示されます。

----------

文件选择菜单的补充。

9以上的IPK文件无法显示时，你可以用方向键来滚动。
请注意触摸屏不能滚动。
最大可读取的IPK文件数为512个。
文件选择菜单需要横向放置、请将imgview.ini的FileSelectVertical改为0。

----------

上下左右A/B/X/Y、和L/R的功能相同。
所有的工作基本上都可以做触摸图标实现。

文件选择模式

左上图标：屏幕亮度变更
上下键：移動光标
L键：确定
START键：软复位或幻灯片过渡设置（参照后记）

缩略图模式

左上图标：屏幕亮度变更
右上图标：返回文件选择菜单
中上图标：切换横纵显示
中下图标：幻灯片过渡设置
上下左右键：移動光标
L键：确定
START键：软复位或幻灯片过渡设置（参照后记）
SELECT键：返回文件选择菜单

幻灯片模式

START键：软复位或幻灯片过渡设置（参照后记）

浏览模式

左上图标：屏幕亮度变更
右上图标：返回缩略图模式
左下图标：返回上一张图片
右下图标：下一张图片
中上(左)图标：切换横纵显示
中上(右)图标：切换「单屏幕全尺寸＋预览屏幕」と「双画面全尺寸」。
中下图标：变更缩放比
上下左右键：移動光标
START键：软复位或幻灯片过渡设置（参照后记）
L键：打开扩展菜单
L+上键：返回缩略图模式
L+左键：返回上一张图片
L+右键：下一张图片
L+SELECT键：打开开始位置的菜单

标准设置中、所有的模式下按START键会软复位。
要想将START键由软复位更改为捷径、请将imgview.ini的[System]的StartButtonFunction变为0.

