•직접 구동 방법

각 닥터별로 간편하게 MoonShell2 를 실행하기 위한 방법입니다。
일반적인 상태로 설치를 하시고 올바르게 동작하는 것을 확인하신 후 시도해 주세요。
DSTT 다이렉트 실행 방법
R4 다이렉트 실행 방법
R4 멀티미디어 버튼 사용 방법
CYCRO DS로 MoonShell 1.71+1과 같이 사용할 때 MoonShell2.0을 멀티미디어 버튼으로 실행 방법
CYCRO DS 멀티미디어 버튼 사용 방법(MoonShell1.71+1은 삭제했을 때)

•DSTT 다이렉트 실행 방법
DSTT에서 MoonShell2 로 직접 부팅하는 방법입니다。짝퉁 DSTT 에는 시도하지 말아주세요。
이 방법은 DSTT의 커널을 바꾸기 때문에 다른 메뉴는 사용할 수 없게 됩니다。
'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe' 를 실행후 OK버튼을 누르신 후 Create 버튼을 선택해 주세요
생성된 'moonshl2_TTIOSDHC_TTCARD IO Library(SDHC).nds' 를 'TTMENU.DAT' 로 이름을 바꾼 후 메모리의 루트 폴더에 덮어쓰기 해주세요。

•R4 다이렉트 실행 방법
R4에서 MoonShell2 로 직접 부팅하는 방법입니다。짝퉁 R4에는 시도하지 말아주세요。
이 방법은 R4의 커널을 바꾸기 때문에 다른 메뉴는 사용할 수 없게 됩니다。
'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe'를 실행후 OK버튼을 누르신 후 Create 버튼을 선택해 주세요。
생성된 'moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds' 를 'DEFAULT.NDS' 로 이름을 바꾼 후 메모리의 루트에 복사하세요。

•R4 멀티미디어 버튼 사용 방법
R4에서 중간의 멀티미디어 버튼으로 MoonShell2 를 실행하는 방법입니다。짝퉁 R4 에서는 시도하지 말아주세요。
이 방법은 커널과 상관이 없습니다。
이전 문쉘（moonshl폴더）은 필요가 없으므로 삭제하셔도 됩니다。
DLDI 패치는 하지 않으셔도 됩니다. 'moonshl2.nds'를 '_DS_MSHL.NDS' 로 이름을 바꾸고 메모리의 루트에 복사하세요。

•CYCRO DS로 MoonShell 1.71+1과 같이 사용할 때 MoonShell2.0을 멀티미디어 버튼으로 실행
(leopon님께서 알려주셨습니다. 감사드립니다。)

1) MoonShell2.0의 압축을 해제한 후 moonshl2폴더를 메모리의 루트에 복사합니다。
2) 메모리의 루트에 있는 moonshl폴더속의 moonshel.nds를 moonshell171.nds등의 이름으로 변경합니다。
3) moonshl2.nds를 moonshell.nds로 이름을 변경한 후 메모리 루트에 있는 moonshl폴더에 복사합니다。
※ MoonShell1.71+1를 실행하실 때는 CYCRO DS의 파일목록에서 이름을 변경하신 파일을 실행하세요。
※ moonshell171.nds등으로 변경되어진 파일은 어느 폴더에 있더라도 실행이 가능합니다。

•CYCRO DS 멀티미디어 버튼 사용 방법(MoonShell1.71+1은 삭제했을 때)
(leopon님께서 알려주셨습니다. 감사드립니다。)
1) MoonShell2.0의 압축을 해제한 후 moonshl2폴더를 메모리의 루트에 복사합니다。
2) 메모리의 루트에 있는 moonshl폴더속의 모든 파일을 삭제(moonshl폴더는 삭제하시 마세요）합니다。
3) moonshl2.nds를 moonshell.nds로 이름을 바꾸신 후 메모리 루트에 있는 moonshl폴더에 복사합니다。
※ CYCRO DS의 멀티미디어 버튼은 오직 /moonshl/moonshell.nds를 실행해 주는 기능만을 하기 때문에
어떤 NDS파일이라도 moonshell.nds로 이름을 바꾸시면 실행을 시킬 수 있게 됩니다。 다만 파일이 지정한
PATH는 변경이 불가능 하기 때문에 moonshl폴더는 반드시 있어야만 합니다。