Cómo empezar directamente en MoonShell2
Métodos para iniciar directamente MoonShell2 en su flashcart.
Por favor, instale MoonShell2 tal como se indica en la documentación e intente hacerlo funcionar antes de continuar.
Inicio automático para DSTT
Inicio automático para R4
Inicio para R4 desde el botón multimedia
Inicio para CYCRO DS desde el botón multimedia (con MoonShell1.71+1 instalado)
Inicio para CYCRO DS desde el botón multimedia (sin MoonShell1.71+1)

Método de inicio automático para DSTT
Para empezar directamente en MoonShell2 sobre DSTT debe reemplazar el sistema de DSTT por MoonShell2.
No utilice este método en una falsa (clon?) DSTT.
Aplique el parche con DLDI "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe", y luego cambie el nombre
del archivo "moonshl2re_TTIO_TTCARD IO Library.nds" por "TTMENU.DAT". Por último copielo a su micro SD en la raíz.

Método de inicio automático para R4
Para empezar directamente en MoonShell2 sobre R4 debe reemplazar el sistema de la R4 por MoonShell2.
No utilice este método en una falsa (clon?) R4.
Aplique el parche con DLDI "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe", y luego cambie el nombre
del archivo "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds" por "DEFAULT.NDS". Por último cópielo a su micro SD en la raíz.

Método de inicio para R4 desde el botón multimedia
Para empezar directamente en MoonShell2 utilizando el icono multimedia de R4 no necesita sustituir el sistema de R4.
No utilice este método en una falsa (clon?) R4.
Puede borrar el antiguo Moonshell.
Aplique el parche con DLDI "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe", y luego cambie el nombre
del archivo "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds" por "_DS_MSHL.NDS". Por último copielo a su micro SD en la raíz.

Método de inicio para CYCRO DS desde el botón multimedia (con MoonShell1.71+1 instalado)
(Sugerencia de leopon. Gracias)
Instale correctamente Moonshell1.71+1 y Moonshell2.00
Renombre "moonshl2.nds" como "moonshell.nds" y muévalo a la carpeta "/moonshl".
Moonshell1.71+1 puede iniciarse desde el navegador de archivos.

Método de inicio para CYCRO DS desde el botón multimedia (sin MoonShell1.71+1)
(Sugerencia de leopon. Gracias)
Instale correctamente Moonshell2.00
Cree una carpeta "/moonshl" en la raiz de la microSD.
Renombre "moonshl2.nds" como "moonshell.nds" y muévalo a la carpeta "/moonshl".
No es posible cambiar el nombre del directorio donde se busca el archivo "moonshell.nds".