Faire la capture des écrans
À tout moment, si l'on appuie sur le bouton SELECT plus de trois secondes, la capture des écrans sera sauvegardée.
Lorsque vous faites une capture d'écran, soyez patient. Attendez jusqu'à ce qu'un écran de texte vous indique que la sauvegarde a été effectuée. À ce moment là et pas avant, vous pourrez éteindre la DS afin de récupérer la capture de vos écrans sur votre PC.
Elle se trouvera à la racine de la carte flash dans les 3 fichiers suivants :
- ??_pmain.bmp
- ??_psub.bmp
- ??_pover.bmp
Les images ??_pmain.bmp et ??_psub.bmp contiennent la capture de l'écran du haut et du bas.
??_pover.bmp contient le dernier cache graphique.
Les deux points d'interrogations correspondent numéro de capture. La première sera numérotée 00.
Si il manque de mémoire sur la carte, les fichiers ne seront pas créé.
Les possesseurs de DSI doivent activer cette fonctionnalité dans le panneau de configuration globale.