Comment démarrer directement sur MoonShell2
Méthodes pour démarrer directement sur MoonShell2 avec votre linker.
Veuillez installer MoonShell2 normalement puis essayez si ça fonctionne avant de continuer.

- Méthode de démarrage automatique pour DSTT
- Méthode de démarrage automatique pour R4
- Méthode de démarrage par l'icone multimédia du R4
- Démarrer Moonshell 2 sur le Cyclo DS (jusqu'au FW1.55Beta2) avec le l'icone Multimédia (en gardant MoonShell1.71+1)
- Démarrer Moonshell 2 sur le Cyclo DS (jusqu'au FW1.55Beta2) avec le l'icone Multimédia (MoonShell1.71+1 supprimé)
- Démarrer Moonshell 2 sur le Cyclo DS (depuis le FW1.55Beta3) avec le l'icone Multimédia

Méthode de démarrage automatique pour DSTT
Pour démarrer directement sur MoonShell 2 sur DSTT, il faut remplacer le système du DSTT par MoonShell2
N'appliquez pas cette méthode sur un faux (clone?) DSTT.
Appliquez le patch DLDI avec "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" puis,
renommez le fichier "moonshl2_TTIO_TTCARD IO Library.nds" par "TTMENU.DAT" ensuite, copiez-le sur votre Micro SD à la racine.

Méthode de démarrage automatique pour R4
Pour démarrer directement sur MoonShell 2 sur R4, il faut remplacer le système du R4 par MoonShell2
N'appliquez pas cette méthode sur un faux (clone?) R4.
Appliquez le patch DLDI avec "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" puis,
renommez le fichier "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (Micro SD Card).nds" par "DEFAULT.NDS", ensuite copiez-le sur votre Micro SD à la racine.

Méthode de démarrage par l'icone multimédia du R4
Pour démarrer directement sur MoonShell 2 à l'aide de l'icone multimédia du R4, pas besoin de remplacer le système du R4
N'appliquez pas cette méthode sur un faux (clone?) R4.
Vous pouvez supprimer l'ancien Moonshell.
Appliquez le patch DLDI avec "/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe" puis,
renommez le fichier "moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (Micro SD Card).nds" par "_DS_MSHL.NDS", ensuite copiez-le sur votre micro SD à la racine.

Démarrer Moonshell 2 sur le Cyclo DS jusqu'au FW1.55Beta2 avec le l'icone Multimédia (en gardant MoonShell1.71+1)
(Merci à leopon pour la suggestion)

1. Décompresser MoonShell2.x et copier le dossier /moonshl2 à la racine de la Micro SD.
2. Renommer le fichier moonshel.nds qui se trouve dans le dossier /moonshl à la racine de la Micro SD par moonshell171.nds.
3. Renommer le fichier moonshl2.nds par moonshell.nds puis le copier dans le dossier /moonshl à la racine de la Micro SD.

- Vous pourrez lancer MoonShell1.71+1 depuis le navigateur de fichier du Cyclo DS.
- moonshell171.nds peut être mis dans n'importe quel dossier.

Démarrer Moonshell 2 sur le Cyclo DS jusqu'au FW1.55Beta2 avec le l'icone Multimédia (MoonShell1.71+1 supprimé)
(Merci à leopon pour la suggestion)

1. Décompresser MoonShell2.x et copier le dossier /moonshl2 à la racine de la Micro SD.
2. Supprimer le contenu du dossier /moonshl à la racine de la Micro SD. (Ne pas supprimer le dossier /moonshl)
3. Renommer le fichier moonshl2.nds par moonshell.nds puis le copier dans le dossier /moonshl à la racine de la Micro SD.

- Lorsqu'on touche l'icone multimédia du Cyclo DS, ça démarre tout simplement le fichier /moonshl/moonshell.nds. Ce fichier peut être n'importe quel homebrew. Il suffit de le renommer et de le mettre dans ce dossier.

Démarrer Moonshell 2 sur le Cyclo DS (depuis le FW1.55Beta3) avec le l'icone Multimédia (Avec ou sans MoonShell1.71+1)
(Merci à leopon pour la suggestion)

1. Installer MoonShell 2 avec le Setup.exe ou manuellement.
2. Éditer le fichier confg.xml du dossier CycloDS à la racine de la Micro SD.
3. Aller à la 21ème ligne, puis remplacer :
   <moonshellPath>/moonshl/moonshell.nds</moonshellPath>
   par :
   <moonshellPath>/moonshl2.nds</moonshellPath>
4. Démarrer le Cyclo DS et toucher l'icone multimédia.

- Lancer MoonShell1.71+1 depuis le navigateur de fichier du Cyclo DS. (si installé)