・直接起動について
各アダプタで手軽にMoonShell2を起動するための方法です。
通常通りインストールして、正しく動作することを確認してから試みて下さい。

- DSTTダイレクトブートの方法
- R4ダイレクトブートの方法
- R4マルチメディアボタンの方法
- CYCRO DSで既存MoonShell1.71+1と併用する時 (MoonShell2.0をメディアボタンで起動)
- CYCRO DSでメディアボタンから起動する時 (MoonShell1.71+1は削除)

・DSTTダイレクトブートの方法
DSTTで起動時に直接MoonShell2を起動する方法です。亜種（偽？）DSTTには適用しないでください。
この方法はファームウェアを上書きしますので、他のメニューは使用できなくなります。
'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe' にある自動DLDIパッチを当てて下さい。
作成された 'moonshl2_TTIO_TTCARD IO Library.nds' を 'TTMENU.DAT' に名前を変えて、ディスクのルートに上書きコピーして下さい。

・R4ダイレクトブートの方法
R4で起動時に直接MoonShell2を起動する方法です。亜種（偽？）R4には適用しないでください。
この方法はファームウェアを上書きしますので、他のメニューは使用できなくなります。
'/misctools/AutoDLDIPatch/AutoDLDIPatch.exe' にある自動DLDIパッチを当てて下さい。
作成された 'moonshl2_R4TF_M3Simply-R4DS (MicroSD Card).nds' を 'DEFAULT.NDS' に名前を変えて、ディスクのルートに上書きコピーして下さい。

・R4マルチメディアボタンの方法
R4で起動時の真ん中ボタン（マルチメディアボタン）でMoonShell2を起動する方法です。亜種（偽？）R4には適用しないでください。
この方法はファームウェアを上書きしません。
古いMoonShell（moonshlフォルダ）は不要ですので削除して構いません。
DLDIパッチは不要ですので、'moonshl2.nds' を '_DS_MSHL.NDS' に名前を変えて、ディスクのルートに上書きコピーして下さい。

・CYCRO DSで既存MoonShell1.71+1と併用する時 (MoonShell2.0をメディアボタンで起動)
（leopon様に御示唆頂きました。ありがとうございます。）
1) MoonShell2.0を解凍しmoonshl2フォルダをMicroSDのルートにコピーする。
2) MicroSDルートにあるmoonshlフォルダ内のmoonshel.ndsをmoonshell171.nds等にリネームする。
3) moonshl2.ndsをmoonshell.ndsにリネームしMicroSDルートのmoonshlフォルダにコピーする。
※ MoonShell1.71+1を起動する時はCYCRO DSのファイルリストから起動して下さい。
※ moonshell171.ndsはどのフォルダからでも起動できます。

・CYCRO DSでメディアボタンから起動する時 (MoonShell1.71+1は削除)
（leopon様に御示唆頂きました。ありがとうございます。）
1) MoonShell2.0を解凍しmoonshl2フォルダをMicroSDのルートにコピーする。
2) MicroSDルートのmoonshlフォルダの中を全削除（moonshlフォルダは削除しないで下さい）する。
3) moonshl2.ndsをmoonshell.ndsにリネームしMicroSDルートのmoonshlフォルダにコピーする。
※ CYCRO DSのメディアボタンはただ単に/moonshl/moonshell.ndsを呼び出しているだけなのでmoonshell.ndsにリネームすればどのndsファイルでも起動できます。ただし、ファイルPATHが変更できないのでmoonshlフォルダは必須になります。