iEDGE Bootstrap Updater V3 [Embed] (Pour Windows)
===============================================

Site officiel de EDGE: http://www.edge-ds.cn/

Nouveau pack by Bitonio6:
***********************
iEDGE OS 2.0 + Bootstrap Updater V3[Embed]
(Embed = ne nécessite aucun jeu pour créer le boostrap)

Comment créer le bootstrap (bupdate.bin)
--------------------------------------------------

1. Insérez une microSD "VIDE" dans votre PC via le petit lecteur USB fourni
    (Votre microSD doit être formatée en FAT ou FAT32)
2. Executez le programme "iEDGE Bootstrap Updater V-3[Embed].exe"
3. Une fois ce programme ouvert, selection la lettre lecteur correpondante à votre microSD
4. Cliquez sur "update" pour créer le "boostrap" sur votre microSD
5. Votre microSD est prête à être débranchée du lecteur USB


Comment Flasher votre iEDGE
------------------------------------

0. Metter votre iEDGE dans le slot 1 sans microSD, juste pour voir si la LED s'allume
1. Mettez la microSD, avec le boostrap fraîchement créé, dans votre iEDGE 
2. Mettez le iEDGE dans votre DS/DSi
3. Branchez le chargeur de votre DS/DSi (pour précaution) 
4.1 Allumez votre DS/DSi et ne touchez plus à rien
4.2 Si votre iEDGE a déjà été flashé, cliquez pour démarrer votre iEDGE dans votre DS/DSi
5.1 Une petite led rouge s'allume et clignote, cela indique que votre iEDGE se met à jour
5.2 Si votre iEDGE a déjà été flashé, un écran va afficher la progression du flashage
6. La Led va de plus en plus vite et va s'éteindre, une fois éteinte votre iEDGE est prêt à fonctionner
7.1 Appuyez sur n'importe quel bouton de votre DS/DSi (une fois la led éteinte)
7.2 Si votre iEDGE a déjà été flashé, cliquez sur le bouton indiqué à l'écran
8. Vous pouvez éteindre votre DS/DSi
9. Branchez votre microSD au PC, supprimez le fichier "bupdate.bin"
10. Installez le kernel/OS du iEDGE...


Comment installer le kernel du iEDGE
---------------------------------------------

1. Copier le dossier "EDGE" et le fichier "IEDGE.DAT" 
2. C'est prêt ! ;o) 
