

俽俹倀偵偁傞婡擻




Address		bit
0x1F801xx0				Volume Left
0x1F801xx2				Volume Rught
		0Sxx xxxx xxxx xxxx	volume 14bit	S乧0:Normal/1:Invert
		1SDP ---- -xxx xxxx	volume  7bit
			S 乧	0:Normal   / 1:Invert
			D 乧	0:Increase / 1:Decrease
			P 乧	0:Normal   / 1:Invert

0x1F801xx4	--xx xxxx xxxx xxxx	Pitch

0x1F801xx6	address			start address

0x1F801xx8	Maaa aaaa dddd ssss	ADSR僄儞儀儘乕僾
			M 乧	儌乕僪 0:慄宍 / 1:巜悢
			ar 乧	attack rate	7bit
			dr 乧	decay rate	4bit
			sr 乧	sustain level	4bit

0x1F801xxA		sm 乧	儌乕僪 0:慄宍 / 1:巜悢
			sm 乧	儌乕僪 0:increase
			sr 乧	Sustain Rate	7bit
			rm 乧	儌乕僪 0:慄宍 / 1:巜悢
			rr 乧	Release Rate	5bit
	
0x1F801xxC				尰嵼偺丄ADSR儃儕儏乕儉

0x1F801xxE	address			Repeat address.


1f801d80	Main Volume Left	(慡ch嫟捠)
1f801d82	Main Volume Right	(慡ch嫟捠)
1f801d84	Reverberation Left	(慡ch嫟捠)
1f801d86	Reverberation Right	(慡ch嫟捠)

1f801d88-8a	Note on			
1f801d8c-8f	Note off		
1f801d90-93	pitch LFO switch	
1f801d94-97	Noise mode switch	
1f801d98-9B	Reberb switch		
1f801d9C-9F	Mute switch		


1f801dc0乣1dff	Reverb parameter
	c0	
	c2	
	c4	Lowpass Filter Frequency. 7fff = max value= no filtering

	c6	Effect volume 0 - $7fff, bit 15 = phase.
	c8
	ca
	cc

	ce	Feedback

	d0	
	d2	

	d4	L Delaytime(see below)
	d6	R Delaytime(see below)

	d8	L Delaytime(see below)
	da	R Delaytime(see below)

	dc	L Delaytime(see below)
	de	R Delaytime(see below)

	e0	L Delaytime(see below)
	e2	R Delaytime(see below)

	f4	Delaytime
	f6	Delaytime

